**Перечень предлагаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления при подготовке к отопительному сезону | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения |
| 4 | Установка системы включения-выключения (датчик движения, датчик открытия двери) внутридомового освещения | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии |
| 5 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 6 | Установка дверей  в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 7 | Замена оконных блоков (энергосберегающие стеклопакеты) | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 9 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций |
| 10 | Утепление кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций |
| 11 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 12 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 13 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций |
|  |  |  |